8) در یک ساختمان مسکونی 4 طبقه تک واحدی که در زمینی به مساحت 150 متر مربع ساخته شده است حداقل مساحت الزامی حیاط خلوت یا پاسیو برای نورگیری اتاق خواب و حداقل عرض آن چه مقدار است؟

1) 9 مترمربع و 3 متر 2) 12 مترمربع و 3 متر

3) 9 مترمربع و 2 متر ۴) 12 مترمربع و 2 متر

 مبحث 4 بند 4-5-8-3-7و8 صفحه 65:

بند 4-5-8-3-7: در ساختمان های گروه ۱ تا ۵ واقع در زمین های با مساحت کمتر از ۲۰۰ مترمربع، مساحت الزامی حیاط خلوت یا پاسیو، با رعایت سایر الزامات مربوط به سطح و اندازه آنها در تصرف موردنظر، برای نورگیری فضاهای اقامت یا اشتغال، حداقل ۶ درصد مساحت زمین، و برای نورگیری آشپزخانه، حداقل ۳ درصد مساحت زمین، است.

بند 4‏-‏5‏-‏۸‏-‏3‏-‏8: در ساختمان های گروه ۱ تا ۵ واقع در زمین های با مساحت ۲۰۰ متر و بزرگتر، عرض الزامی حیاط خلوت با رعایت مقررات سطح امدادرسانی، حداقل ۳ متر و در زمین های کمتر از ۲۰۰ متر مربع، حداقل ۲ متر است، مگر آن که در مقررات اختصاصی تصرف ها به گونه ای دیگر بیان شده باشد.

مبحث 4 بند 4-3-3-1 صفحه 30: گروه بندی جزئی:

ب‏-‏ ساختمان های سه و چهار طبقه:

گروه ۴: ساختمان های ردیفی و متصل (دارای درز انقطاع الزامی)؛

گروه ۵: ساختمان های مجزا و منفصل.

طبق بندهای فوق گزینه 3 پاسخ صحیح سوال است یعنی حداقل عرض پاسیو برای زمین های کمتر از 200 متر مربع 2 متر است. اما در کلید ارائه شده توسط سازمان مقررات ملی گزینه 1 به عنوان گزینه درست اعلام شده است.